3 tokena

2 rezervna

1. RFID ucita serial sa kartice/tokena preko A1 gdje ga i salje

2. sa A1 serial putuje na A2 kako bi se mogao prenijeti na Ethernet

3. s Etherneta se salje serial na PC (server) gdje prolazi kroz autorizaciju

4. if 0 (3 puta zaredom) - A2 pali alarm i salje poruku na server da se posalje mail, takoder ako nije autoriziran pristup, a netko podigne tablet, A2 preko prekidaca pali alarm i salje mail zathjeva prema PC(serveru)

if 1 - A2 mjenja LED u zeleno i dozvoljava podizanje tableta u odredenom vremenskom intervalu

PC(server) logovi - autorizacija odredene kartice, timestamp, provjera broja tableta na kraju radnog dana